|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司 | | | |
| 工艺描述：适用于核酸电泳、蛋白电泳、印迹 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | |
| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 数量：1台。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 输出电压：10-500V。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | 输出电流：2.5A （最大）。 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | 输出功率：500W（最大）。 | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 输出类型：恒压或恒流或者恒功率可选。 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 输出插孔：4对并联，最多可以同时运行四个电泳槽。 | 必须 |
| URS07 | 外观及材质要求 | 定时器：1-99hr,59min，完全可调。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 暂停功能：有。 | 必须 |