|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司分子、生化实验的电泳 | | | |
| 工艺描述：适用于生物学研究部分子、生化实验的电泳 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | |
| 交付标准： | | | |
| 编号 | 要求内容 | | 必须/期望 |
| URS01 | 数量：1台。 | | 必须 |
| URS02 | 输出电压：10-300V。 | | 必须 |
| URS03 | 输出电流：4-400mA。 | | 必须 |
| URS04 | 输出功率：75W（最大）。 | | 必须 |
| URS05 | 输出插孔：4对并联，最多可以同时运行四个电泳槽。 | | 必须 |
| URS06 | 定时器：有。 | | 必须 |
| URS07 | 暂停功能：有。 | | 必须 |
| URS08 | 数量：1台。 | | 必须 |