|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司分子、生化实验的电泳 | | | |
| 工艺描述：适用于蛋白电泳 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | |
| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS01 | 数量：1台。 | 数量：1台。 | 必须 |
| URS02 | 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 | 标准配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳。 | 必须 |
| URS03 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 | 同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验。 | 必须 |