|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：东北制药（上海）生物科技有限公司 | | 资金来源：企业自筹 | |
| 目的：用于东北制药（上海）生物科技有限公司分子、生化实验的转印 | | | |
| 工艺描述：适用于生物学研究部分子、生化实验的转印 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）： | | | |
| 交付标准： | | | |
| 编号 | 要求内容 | | 必须/期望 |
| URS01 | 数量：1台。  产品包含以下标准组成： | | 必须 |
| URS02 | 标准配置：转印槽，转印电极，转印夹，海绵垫，厚滤纸等。 | | 必须 |
| URS03 | 最大凝胶尺寸 ( W x L ) ：10 x 7.5 cm。 | | 必须 |